00 Seleziona Marca
01 Seleziona Driver
02 Device USB non trovata
03 Bassa Velocità
04 Dati ECU
05 Leggi ECU
06 Apri File
07 Scarica File
08 Esci
09 Dati Centralina
10 Comandi
11 Dati File da Programmare
12 Device USB attivo
13 Device USB non attivo
14 Impossibile aprire porta USB
15 Impossibile aprire la porta
16 Attendere...
17 Accendere il quadro
18 Il file non è compresso
19 SPEGNERE E RIACCEDENDERE IL QUADRO PRIMA DI LEGGERE O SCRIVERE LA CENTRALINA.
20 ATTENZIONE PRIMA DI PROGRAMMARE DARE 12V AL PIN 10/8  ECU E CONTROLLARE CHE LA TENSIONE SIA SUPERIORE A  13 V
21 TEMPO DI LETTURA: 30 MINUTI  CONTINUARE ?
22 Prima devi selezionare un driver
23 Prima devi aprire un file
24 non esiste
25 FINE LETTURA. CHIUDERE IL QUADRO.
26 SPEGNERE 10Sec E RIACCENDERE IL QUADRO E ATTENDERE 10Sec PRIMA DI CONTINUARE 
27 errore scrittura file
28 Nessun file aperto
29 errore di scrittura
30 impossibile cancellare la centralina
31 porta inattiva
32 centralina non selezionata
33 comunicazione impossibile
34 Inizializzazione scrittura...
35 LETTURA CENTRALINA
36 Inizio lettura...
37 Chiusura centralina...
38 Inizio scrittura... 
39 Cancellazione... 
40 SCRITTURA ECU
41 FILE ERRATO
42 errore lettura file o file di dimensione errata
43 errore lettura file
44 ERRORE Cambio Velocità
45 impossibile inizializzare scrittura
46 NUMERO ECU NON TROVATO
47 errore lettura dati
48 centralina cancellata
49 errore scrittura
50 numero max tentativi cancellazione superato
51 ECU codificata
52 ECU non codificata
53 operazione annullata
54 SPEGNERE E ACCENDERE IL QUADRO TEMPO DI LETTURA DATI: 2 MINUTI. CONTINUARE ?
55 ATTENZIONE PRIMA DI PROGRAMMARE DARE 12V AL PIN "B3"  ECU E CONTROLLARE CHE LA TENSIONE SIA SUPERIORE A  13 V
56 Alta Velocità
57 Auto
58 LETTURA DATI
59 Inizio lettura dati...
60 Intera
61 Tabelle
62 ATTENZIONE PRIMA DI LEGGERE: TOGLIERE ALIMENTAZIONE, METTERE IL PIN 24 DELLA FLASH EPROM A MASSA, RIALIMENTARE E TOGLIERE LA MASSA DAL PIN24, PROCEDERE CON LA LETTURA
63 ATTENZIONE PRIMA DI LEGGERE: TOGLIERE IL FUSIBILE N°11, TOGLIERE ALIMENTAZIONE, METTERE IL PIN 24 DELLA FLASH EPROM A MASSA, RIALIMENTARE E TOGLIERE LA MASSA DAL PIN24DELLA FLASH, PROCEDERE CON LA LETTURA.VEDI FOTO PDF IN DOCUMENTI
64 ACCENDERE IL QUADRO E TOGLIERE IL FUSIBILE N°11 DOPO 5 s, E CONTINUARE.
65 SPEGNERE IL QUADRO E RIMONTARE IL FUSIBILE N°11, RIACCENDERE IL QUADRO E TOGLIERE IL FUSIBILE N°11 DOPO 5 s, E CONTINUARE.
66 ATTENZIONE PRIMA DI LEGGERE: TOGLIERE ALIMENTAZIONE, METTERE IL PIN 28 DELLA FLASH EPROM A MASSA, RIALIMENTARE E TOGLIERE LA MASSA DAL PIN28 DELLA FLASH, PROCEDERE CON LA LETTURA.VEDI FOTO PDF IN DOCUMENTI
67 TEMPO DI LETTURA FILE INTERO: 1 ORA. CONTINUARE ?
68 ATTENZIONE PRIMA DI LEGGERE: TOGLIERE ALIMENTAZIONE, METTERE IL PIN 104 P0L.4 DEL MICRO A MASSA, RIALIMENTARE E TOGLIERE LA MASSA DAL PIN 104 P0L.4 DEL MICRO, PROCEDERE CON LA LETTURA.VEDI FOTO PDF IN DOCUMENTI
69 ATTENZIONE PRIMA DI SCRIVERE DARE 12V AL PIN 60 ECU E CONTROLLARE CHE LA TENSIONE SIA SUPERIORE A  13 V
70 SISTEMA NON IN BOOT MODE
71 FILE ERRATO
72 MICRO MOTOROLA NON SUPPORTATO
73 ATTENZIONE PRIMA DI LEGGERE O SCRIVERE: TOGLIERE ALIMENTAZIONE, METTERE IL PIN 20 DELLA CENTRALINA A MASSA E RIALIMENTARE, VEDI FOTO PDF IN DOCUMENTI
74 ATTENZIONE PRIMA DI LEGGERE O SCRIVERE CONTROLLARE CHE LA TENSIONE SIA SUPERIORE A  13 V
75 ATTENZIONE SE NON DOVESSE COMUNICARE FARE UN PONTE TRA IL PIN 7 > 11 DELLA PRESA EOBD2
76 ATTENZIONE PER COMUNICARE CON QUESTO VEICOLO CI VUOLE ADATTATORE A 24V, OPPURE SCOLLEGARE 1 DELLE 2 BATTERIE A 12V.
77 SPEGNERE E IL QUADRO ED ACCENDERE IL MOTORE PRIMA DI CONTINUARE.
78 ATTENZIONE PER SPEGNERE LA SPIA MOTORE DOPO LA PROGRAMMAZIONE ESEGUIRE 3 VOLTE LA DATI ECU.
79 ATTENZIONE SE NON DOVESSE COMUNICARE COLLEGARE IL PIN 7 Kline DELLA PRESA EOBD AL PIN 72  Kline DELLA CENTRALINA MOTORE
80 ATTENZIONE SE NON DOVESSE COMUNICARE COLLEGARE IL PIN 7 Kline DELLA PRESA EOBD AL PLUG 2 PIN 43  Kline DELLA CENTRALINA MOTORE
81 ATTENZIONE PRIMA DI LEGGERE: TOGLIERE ALIMENTAZIONE, METTERE A MASSA COME DA FIGURA IN DOCUMENTI *.jpg, RIALIMENTARE E TOGLIERE LA MASSA E PROCEDERE CON LA LETTURA.VEDI FOTO PDF IN DOCUMENTI
82 ATTENZIONE SE NON DOVESSE COMUNICARE COLLEGARE IL PIN 7 Kline DELLA PRESA EOBD AL PLUG K PIN 25  Kline DELLA CENTRALINA MOTORE
83 INIZIO 2° CENTRALINA SLAVE, OK ?
84 ATTENZIONE,SALVATI 2 FILE, LE 2 CENTRALINE SONO DIVERSE, NON SI POSSONO SCRIVERE
85 ATTENZIONE PRIMA DI PROGRAMMARE FARE UN PONTE SUI RELAIS VEDI *.PDF IN DOCUMENTS E CONTROLLARE CHE LA TENSIONE SIA SUPERIORE A  13 V
86 ATTENZIONE PRIMA DI PROCEDERE : TOGLIERE ALIMENTAZIONE, APRIRE LA ECU ED ESEUIRE CON UN FILO UN PONTE COME DA FIGURA IN DOCUMENTI *.jpg, RIALIMENTARE, E DARE "OK", E SUBITO DOPO SPEGNERE E ACCENDERE RAPIDAMENTE LA ECU.
87 ATTENZIONE TOGLIERE LA MASSA E PROCEDERE DANDO "OK"
88 CHK CALCOLATO IN SCRITTURA
89 SPEGNERE E RIACCENDERE IL QUADRO E RIPROVARE
90 SE NON COMUNICA COLLEGARE IL PIN 7 DELLA PRESA EOBD2 AL PIN B4 DEL 32_PIN NERO DELLA ECU
91 RSA NON RICONOSCIUTO
92 ATTENZIONE SE NON DOVESSE COMUNICARE COLLEGARE IL PIN 7 Kline DELLA PRESA EOBD AL PIN 86  Kline DELLA CENTRALINA MOTORE