00 Selecao Marca
01 Selecao Driver
02 Device USB nao achada
03 Baixa velocidade
04 Datos ECU
05 Leja ECU
06 Abre file
07 Descarga file
08 Sair
09 Datos ECU
10 Comandos
11 Datos de programacoes file
12 Device USB ativo
13 Device USB nao ativo
14 Impossivel abrir porta USB
15 Impossivel abrir a porta
16 Espertar...	
17 Ligar quadro
18 O file nao è comprimido
19 APAGAR E RELIGAR O PAINEL ANTES DE LER O ESCRIVER A ECU.   
20 ATENCAO ANTES DE PROGRAMAR DAR 12V AO PIN 10/8 ECU  E CONTROLAR CHE LA TENSION ESTA SUPERIOR A 13 V
21 TEMPO DE LEITURA: 30 MINUTOS CONTINUAR?
22 Antes tem que selecionar um driver
23 Antes tem que abrir um file
24 Nao existe 
25 FIM LEITURA FECHAR O QUADRO26 Apagar e reacender o quadro
26 APAGAR 10Sec E RELIGAR O PAINEL ESPERTAR 10Sec ANTES DE CONTINUAR.
27 Erro de escritura file
28 Nenhum file aberto
29 Numero max de tentativOS escritura passado
30 Impossivel riscar ECU
31 Porta inativa
32 ECU nao selecionada
33 Comunicacao impossivel
34 Inicialivacao escritura...
35 LEITURA ECU
36 Iniciar leitura...
37 Feichura ECU...
38 Inicio escritura
39 Riscar...
40 Escritura ECU
41 DIMENCAO DE FILE ERRADA
42 Erro de leitura file o file de dimensao errada
43 Erro leitura file
44 ERRO Mudanca de velocidade
45 Impossivel iniciar escritura
46 NUMERO ECU NAO ACHADO
47 Erro leitura datos
48 ECU riscada
49 Erro de escritura
50 Numero max  de tentativos de apagar passado
51 ECU codeficada
52 ECU nao codeficada
53 Operacao anulada	
54 DESLIGAR E ACENDER O QUADRO TEMPO DE LEITURA DATOS:2 MINUTOS.PROSEGUIR?
55 ATENCAO ANTES DE PROGRAMAR DAR 12V AO PIN "B3" ECU  E CONTROLAR CHE LA TENSION ESTA SUPERIOR A 13 V
56 Alta velocidade
57 Auto
58 LEITURA DATOS
59 Inicio leitura datos...
60 INTEIRA
61 TABELA
62 ATENCAO ANTES DE LER: TIRAR ALIMENTACAO, POR O PIN 24 DA FLASH EPROM EM MASSA REALIMENTAR E TIRAR A MASSA  DO PIN 24 DA FLASH, PROCEDER COM A LEITURA.MIRA FOTO PDF IN DOCUMENTI
63 ATENCAO ANTES DE LER: TIRAR O FUSIVEL N.11,TIRAR ALIMENTACAO,  POR O PIN 24 DA FLASH EPROM  EM MASSA, REALIMENTAR E TIRAR A MASSA DO PIN 
64 LIGAR O QUADRO E TIRAR O FUSIVEL N.11 , DEPOIS 5 SEC ,CONTINUE.
65 DESLIGAR O QUADRO E REMONTAR O FUSIVELN.11, LIGAR O QUADRO E TIRAR O FUSIVEL N.11 DEPOIS 5 S, E CONTINUE
66 ATENCAO ANTES DE LER: TIRAR ALIMENTACAO, POR O PIN 28 DA FLASH EPROM EM MASSA REALIMENTAR E TIRAR A MASSA  DO PIN 28 DA FLASH, PROCEDER COM A LEITURA.MIRA FOTO PDF IN DOCUMENTI
67 TEMPO DE LEITURA FILE INTERO: 1 HORA CONTINUAR ?
68 ATENCAO ANTES DE LER: TIRAR ALIMENTACAO, POR O PIN 104 P0L.4 DEL MICRO EM MASSA REALIMENTAR E TIRAR A MASSA  DO PIN 104 P0L.4 DEL MICRO, PROCEDER COM A LEITURA.MIRA FOTO PDF IN DOCUMENTI
69 ATENCION ANTES DE PROGRAMAR DAR 12V AL PIN 60 ECU E CONTROLAR CHE LA TENSION ESTA SUPERIOR A 13 V
70 BOOT MODE NO ACTIVADO
71 FILE ERRADO
72 MICRO MOTOROLA NON SUPORTADO
73 ATENCAO ANTES DE LER O ESCRIVERE : TIRAR ALIMENTACAO, POR O PIN 20 DELLA CENTRALITA EN MASSA REALIMENTAR, MIRA FOTO PDF IN DOCUMENTI
74 ATENCION ANTES DE LER O PROGRAMAR CONTROLAR CHE LA TENSION ESTA SUPERIOR A 13 V
75 ATENCION SE COMUNICACAO INPOSSIVEL TIRAR UN PONTE TRA EL PIN  7 > 11  DELLA PRESA EOBD2
76 ATENCION POR COMUNICACAO CON ESTO VEICULO BUSCAR ADATTATORE A 24V, OPPURE TIRAR VIA 1 DELLE 2 BATTERIES A 12V.
77 APAGAR O PAINEL E RELIGAR EL MOTOR ANTES DE CONTINUAR.
78 ATENCION POR DESLIGAR SPY MOTOR O PAINEL DEPOIS LA PROGRAMAR ESEGUIR 3 VES EA DATI ECU
79 ATENCION SE COMUNICACAO INPOSSIVEL TIRAR UN PONTE TRA EL PIN 7 Kline EOBD  AL PIN 72 Kline DELLA CENTRALITA MOTOR
80 ATENCION SE COMUNICACAO INPOSSIVEL TIRAR UN PONTE TRA EL PIN 7 Kline EOBD  AL PLUG 2 PIN 43 Kline DELLA CENTRALITA MOTOR
81 ATENCAO ANTES DE LER: TIRAR ALIMENTACAO, POR A MASSA COME DA FIGURA IN DOCUMENTI *.jpg,REALIMENTAR E TIRAR LA MASSA, MIRA FOTO PDF IN DOCUMENTI
82 ATENCION SE COMUNICACAO INPOSSIVEL TIRAR UN PONTE TRA EL PIN 7 Kline EOBD  AL PLUG K PIN 25 Kline DELLA CENTRALITA MOTOR
83 INICIO 2° CENTRALITA SLAVE, OK ?
84 ATENCION, SALVATi 2 FILE, LES 2 CENTRALITE SONO DIFFERENTE, INPOSSIVEL ESCRIVERE
85 ATENCION ANTES DE PROGRAMAR LINKAR I RELAIS MIRAR FOTO *.PDF IN DOCUMENTS E CONTROLAR CHE LA TENSION ESTA SUPERIOR A 13 V
86 ATENCION ANTES DE PROCEDER: QUITAR ALIMENTACION, ABRIR LA CENTRALITA Y HACER CON UN CABLE UN PUENTE COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA DEL DOCUMENTO JPG. REALIMENTAR Y CLICAR OK, Y RAPIDAMENTE DEBE QUITAR Y PONER EL CONTACTO DE LA CENTRALITA.
87 ATENCION QUITAR LA MASA Y PROCEDER CLICANDO OK
88 CHK CALCULATO IN ESCRITURA
89 QUITAR Y PONER EL CONTACTO, e RIPROVAR.
90 SE NON COMUNICA COLLEGARE IL PIN 7 DELLA PRESA EOBD2 AL PIN B4 DEL 32_PIN NERO DELLA ECU
91 RSA NAO ACHADO
92 ATENCION SE COMUNICACAO INPOSSIVEL TIRAR UN PONTE TRA EL PIN 7 Kline EOBD  AL PIN 86 Kline DELLA CENTRALITA MOTOR