(module SOIC8-DFN (layer F.Cu)
  (at 0 0)
  (attr smd)
  (fp_text reference SOIC8-DFN (at 0 -3.81) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value U* (at -3.175 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 2.794 -3.048) (end 2.54 -3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 -3.048) (end 2.794 -3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.794 -3.302) (end 2.794 -3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 -3.048) (end 2.54 -3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 -3.048) (end 2.54 3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 3.048) (end -2.54 3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 3.048) (end -2.54 -3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 9 smd rect (at -1.905 0) (size 0.635 2.54)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 9 smd rect (at -1.27 0) (size 0.635 2.54)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 9 smd rect (at 1.27 0.127) (size 0.635 2.286)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 9 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.905 2.54) (drill 0.762)
    (layers *.Mask F.Cu F.SilkS)
  )
  (pad 5 smd rect (at -1.905 2.4765) (size 0.762 1.524)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 6 smd rect (at -0.635 2.4765) (size 0.762 1.524)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 7 smd rect (at 0.635 2.4765) (size 0.762 1.524)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 8 smd rect (at 1.905 2.4765) (size 0.762 1.524)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 4 smd rect (at -1.905 -2.4765) (size 0.762 1.524)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 3 smd rect (at -0.635 -2.4765) (size 0.762 1.524)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 2 smd rect (at 0.635 -2.4765) (size 0.762 1.524)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 1 smd rect (at 1.905 -2.4765) (size 0.762 1.524)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 9 smd rect (at 1.905 0) (size 0.635 2.54)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (model smd/cms_so8.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.5 0.35 0.5))
    (rotate (xyz 180 180 0))
  )
)
